|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | --- | |  | |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  |  | H:\MarketingProfessional\MARKETING PROFESSIONAL\PROJETOS PROFESSIONAL\Projetos 2020\Projeto Fuka Kachi\Dispenser Quartz\Fichas técnicas\DQS10\DQS10.png |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | **DQS10** | | |  |  | **FICHA TÉCNICA** | |
| **Data versão:** | **Junho/2020** |
| **Dispenser para Sabonete/Álcool 800 ml (Manual) Branco - Linha Quartz** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **DADOS DO PRODUTO** | | | | | | | | | | |
| **Código** | | | | | **Descrição na fatura** | | | | | |
| Dispenser Santher Quartz Saboneteira 800ml Branco 1pç | | | | | DISP SANT QUARTZ SABONET 800ML BRA 1PÇ | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| **DIMENSÕES DO DISPENSER** | | | | | | | | | | |
| **Comprimento/Profundidade** | | | | | **Peso líquido** | | | | | |
| 130 mm | | | | | 0,650Kg | | | | | |
| **Altura** | | | | | **Largura** | | | | | |
| 290 mm | | | | | 130 mm | | | | | |
| **Validade** | | | | | **Dosagem por acionamento** | | | | | |
| Indeterminada – Produto não Perecível | | | | | 0,40ml | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **DADOS DE DESPACHO** | | | | | | | | | | |
| **Unidade de Despacho (UD):** | | | | | | | | | | |
| Caixa com 1 peça | | | | | | | | | | |
| **Código de Barras DUN 14:** | | | | | **Volume:** | | | | | |
| 1 789 61100 1033 2 | | | | | 0,00588 m ³ | | | | | |
| **Peso Líquido:** | | | | | **Peso Bruto:** | | | | | |
| 0,500 kg | | | | | 0,700 kg | | | | | |
| **Dimensão UD (C x L x A):** | | | | | | | | | | |
| 300 mmx 140mm x 140 mm | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Característica do Produto** | | | | | | | | | | |
| Dispenser produzido com materiais de alta qualidade, resistência e beleza, proporcionam excelente custo/benefício na sua utilização, além de ser pequeno o que é considerado um diferencial no mercado Professional. | | | | | | | | | | |
| **Instalação** | | | | | | | | | | |
| A instalação pode ser feita com parafusos que acompanham o dispenser, a recomendação de altura de instalação deste dispenser é de 1,40 cm do piso (chão) e 30 cm do tampo da pia  Sempre utilize os equipamentos de segurança individual durante o trabalho de instalação | | | | | | | | | | |
| **Recomendações** | | | | | | | | | | |
| Não armazene ou instale este produto em ambientes com alta temperatura, não seguros e manter ao abrigo da luz solar.  **Limpeza:** Utilizar um pano macio, evitar a utilização de produtos químicos, abrasivos e derivados de petróleo. | | | | | | | | | | |
| **Nota** | | | | | | | | | | |
| A garantia está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica e não se aplica em casos de danos sofridos por maus tratos, manuseio incorreto, queda ou quebra acidental, onde o cliente está consciente das propriedades bem com seu manuseio e aceita o produto nestas condições.  Os dispensers são de propriedade da Santher, sendo fornecidos em regime de comodato aos seus clientes e a venda é proibida.  Uso exclusivo com produtos Santher. | | | | | | | | | | |
|
| As informações contidas neste documento são apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ou seja, esta ficha técnica não deve ser considerada como especificação do produto. | | | | | | | | | | |
|
| **Santher® - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A** | | | | | | | | | | |
| Rod. Capitão Barduíno, km 98 - Bragança Paulista – SP - CEP: 12929-731 | | | | | | | | | | |
| [SAC 11- 3038-4438 (Grande São Paulo) 0800 771 1411 email : fale.conosco@santher.com.br www.santher.com.br](mailto:fale.conosco@santher.com.br) | | | | | | | | | | |